34 aprašo 1 PRIEDAS

**Svėrimo elektroninėmis svarstyklėmis kortelė**

*Svėrimas su indu*

a) Įjungus svarstykles, palaukiama, kol ekrane atsiras užrašas *0,00 g*.

b) Pirmiausia uždedamas indas, tada spaudžiamas mygtukas *TARE*, kad ekrane atsirastų užrašas *0,00 g*. Tada į indelį beriama medžiaga ir pasveriama.

c) Baigus sverti, svarstyklės išjungiamos, nuvaloma svarstyklių lėkštelė.

*Svėrimas be indo*

a) Įjungus svarstykles, palaukiama, kol ekrane atsiras užrašas *0,00 g*.

b) Ant svarstyklių lėkštelės padedamas sveriamas daiktas, fiksuojami rodmenys.

c) Baigus sverti, svarstyklės išjungiamos, nuvaloma svarstyklių lėkštelė.

34 aprašo 2 PRIEDAS

**Skysčio tūrio matavimo kortelė**





 Vanduo Gyvsidabris

Drėkinančių skysčių, pvz., vandens, tūris matuojamas pagal apatinį meniską, o nedrėkinančių skysčių, pvz., gyvsidabrio, – pagal viršutinį meniską.

Informacijos šaltinis

Pagal <https://www.periodni.com/gallery/parallax.png> (žiūrėta 2017-11-12) ir

<https://www.thoughtco.com/how-to-read-a-meniscus-606055> (žiūrėta 2017-11-12).

34 aprašo 3 PRIEDAS

**Filtro lankstymo kortelė**

Sulankstomas filtro popierius taip, kaip parodyta paveiksle.



Paruošiama įranga filtravimui:įdedamas filtro popierius į piltuvėlį, sudrėkinamas, įsitikinama, kad popierius sandariai glaudžiasi prie piltuvėlio sienelių. Filtro popierius turi būti šiek tiek mažesnis už piltuvėlį (0,2–0,3 mm žemiau nei piltuvėlio kraštas).